「제주도 양식장 전수조사 및 서부지역 염지하수 이용량 모니터링」 과 업 지 시 서

2018. 08.

Ⅰ		용역개요

□ 용역명 : 제주도 양식장 전수조사 및 서부지역 염지하수 이용량 모니터링

□ 목  적

❍ 최근 몇 년간 서부와 동남부 해안 양식장 주변지역 농업용 지하수에서 해수침투 사례가 지속 발생하고 있어

❍ 제주연구원에서는‘서부(대정∼한경)유역 해수침투 원인분석 및 적정 관리방안 마련’연구를 수행중이며,

❍ 이 연구의 일환으로 ‘제주도 양식장 전수조사 및 서부지역 염지하수 이용량 모니터링 용역’을 수행하고자 함

□ 용역개요

1. 용역기간 : 계약일로부터 1년 (12개월)

2. 용 역 비 : 140,000,000원 (일금일억사천만원정)

3. 시행방법 : 제안서 평가 후 협상에 의한 계약

□ 용역기간 변경

❍ 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행되어야 하며, 다음의 경우에는 발주처의 승인을 얻어 용역기간을 변경할 수 있음

천재지변으로 용역수행에 차질이 있을 때

발주처의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

발주처의 행정절차 이행 등의 불가피한 사유가 있을 때

당초 용역수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

기타 용역과 관련된 사회통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

□ 용역내용

❍ 도 전역 양식장 현황 조사

- 도 전역에 분포하고 있는 463개소 양식장 현황을 조사한다.

- 현황 조사는 소유자, 관리자, 양식장 규모, 수조면적, 사육어종, 염지하수 개발‧이용 현황, 해수 이용현황, 염지하수 및 양식장 인근 해수 수질특성등 [별표1-1]을 참조하여 양식장 운영에 따른 제반 사항을 조사한다.

- 위성지도를 활용하여 양식장 위치도를 작성하고, 시설 위치를 ArcGIS shp 파일로 제출한다.

- 시설 구조 등을 확인할 수 있는 사진을 현장에서 촬영하고[별표1-2], 조사된 자료는 Excel 파일을 이용하여 D/B 자료로 정리한다.

❍ 서부유역 염지하수 이용량 모니터링 조사

- 서부(한림, 한경, 대정)유역에 개발‧이용 중인 127개소 염지하수 시설의 이용량을 조사한다.

- 염지하수 이용량은 유량계, 시간계, 전력량계 중 이용량 파악이 가능한 계량기 시설을 분기별로 총 4회 조사하며, 날짜가 기입되도록 계량기 사진을 촬영한다[별표 2].

- 염지하수 수위 측정이 가능한 경우에는 현장에서 수위를 측정하여 기록한다.

- 현장 조사결과 시설 위치를 제주도에서 운영하고 있는 정보관리시스템 상의 위치와 비교하여 시스템에 저장된 좌표를 보정한 후 ArcGIS shp 파일로 제출한다.

- 조사된 자료는 Excel 파일을 이용하여 D/B 자료로 정리한다.

❍ 양식장 배출수 수질 모니터링 조사

- 도 전역에 분포하고 있는 463개소의 양식장 중 10개소를 선정하여 계절별 양식장 배출수를 모니터링 한다.

‧ 양식장 밀집분포[그림 1] 및 규모, 양식어종 등을 고려하여 배출수 모니터링 대상시설 선정한다.

‧ 10개소의 양식장시설을 대상으로 계절별 1회, 과업기간 중 총 40회(10개소×4계절) 이상 배출수 모니터링 실시한다.

- 양식장 배출수 모니터링은 1개소 당 16~18시간을 기준으로 하며, 1시간마다 배출수 수질을 검사한다(별표 3-1 참조).

- 배출수 수질 모니터링 조사에 따른 제반사항은 제주연구원과 제주특별자치도와 협의 후 실시한다.

- 수질검사 결과는 Excel 파일을 이용하여 D/B 자료로 정리한다.

[그림 1] 제주도 양식장 분포도

Ⅱ		용역 수행지침

□ 일반내용

❍ 용역수행업체는 본 용역의 목적, 취지, 성격 등을 충분히 이해하고 제주연구원이 의도하는 목적 및 방향에 맞게 운영해야 함

❍ 모든 용역은 제주연구원과 협의하여 수행하여야 하며, 용역수행과정에서 발견된 문제점 등에 대해서는 충분한 검토를 통해 최선의 대안을 찾아 제주연구원의 의견을 구해야 함

❍ 계약 시 명시되지 않은 사항이라도 본 용역 수행상 반드시 필요하거나 불가피한 사항에 대해서는 본 계약에 포함된 것으로 간주함

1. 수행기준

❍ 용역수행자는 계약 즉시 작업에 착수하여야 하며, 착수와 함께 사업수행계획서, 용역수행자 명단 및 이력서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 함

❍ 용역수행자는 매월 말일을 기준으로 다음달 10일까지 분기별 추진실적 및 추진계획을 작성하여 서면으로 제출하며, 일정변경이 필요한 경우에는 사전 협의함

❍ 본 용역수행에 참여하는 인력 등은 관계분야에서 경험이 풍부한 사람으로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 수행될 수 있도록 하며 참여인력 변경 시 곧바로 제주연구원에 통지하고 승인을 받아야 함

❍ 용역 수행 시 세부 추진일정과 단계별 확인에 대해서는 사전에 발주처와 긴밀히 협의한 후 수행하여야 하며 진행 상황을 정기 보고해야함

❍ 용역수행자는 과업환경이 변화하면 제주연구원과 상호협의 후 보완지시가 있을 시, 과업 내용의 수정․보완에 응해야 함

❍ 본 용역수행 중 용역수행자의 과실로 제3자에게 피해를 주었을 경우 손실보상 및 책임은 용역수행자가 져야 함

❍ 본 용역 내용에 규정되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 사항은 제주연구원과 협의하여 수행하고, 기타 경미한 사항은 발주처 담당자의 지시에 따라야 함

❍ 제안요청서, 과업지시서에 명기되지 아니한 사항으로 발주처가 필요하다고 인정되는 사항 및 과업지시서에 명기된 사항이나 발주처의 정책변화에 의하여 불가피하게 과업내용을 변경하여야 할 때에는 상호 협의하여 결정함

❍ 본 용역에 대한 모든 서류, 자료 등은 과업에 관련되지 않는 목적으로 사용할 수 없음

❍ 계약업체가 제공하는 자료 중 타인의 지적재산권 등을 침해하여 분쟁이 발생한 경우 모든 책임은 계약업체가 지며, 그로 인한 제주연구원의 손해에 대하여는 제주연구원이 정하는 바에 따라 보상해야 함

2. 연구비 집행 경과보고 및 정산

❍ 용역수행자는 용역비를 적정하게 집행하여야 하며, 집행 관련 증빙서류를 보관 및 관리한 후 정산 시 이를 제출하여야 함

❍ 용역수행자는 연구완료 7일 이내 용역비 집행에 대하여 관련 증빙서류와 함께 결과보고를 하여야 하며, 감독관이 검토 후 정산에 필요한 추가 자료를 요구할 경우 이에 응해야 함

❍ 용역수행자가 제출한 용역비 집행관련 서류로 정산한 결과, 집행 및 정산기준을 위반한 부적정 집행금액과 집행잔액에 대하여 감독관이 반환을 요구할 경우 용역수행자는 이를 반환하여야 함

3. 저작권 및 기술제공

❍ 본 용역과 관련하여 과업수행자가 수행한 모든 최종성과물의 저작권은 제주연구원에 귀속되며, 제주연구원의 허가 없이 일부 또는 전부를 임의로 사용할 수 없음

❍ 용역수행자는 본 과업수행 과정에서 습득한 보유자료 및 기술 등을 제주연구원에 무상으로 제공하여야 함

4. 유지보수 및 보안

❍ 발주자는 용역수행 중 과업에 대한 검사 및 검토를 할 수 있으며, 용역수행자는 검사 및 검토에 적극 협조하고 지적된 미비점을 보완해야 함

❍ 본 용역의 최종결과에 대한 발주자의 승인 후라도 그 기능상의 미비, 착오 등 경미한 추가 작업은 결격사유가 발견되었을 때는 용역수행자의 책임으로 즉시 보완 또는 조치를 하여야 함. 중대한 오류가 발견되었을 경우 계약업체는 이를 일체 회수하여 수정․보완 후 납품하여야 함

❍ 본 용역수행과 관련된 자료 및 성과물은 발주자의 승인 없이 타인에게 제공‧대여할 수 없고, 용역수행자의 귀책사유로 인하여 자료가 외부로 누출되거나 보안사항 불이행 등으로 인한 문제시에는 용역수행자가 법적, 도의적 등 모든 책임을 짐

❍ 용역수행자는 보안각서 및 보안대책을 수립하여 착수계와 함께 제출하여야 함

❍ 용역진행 과정에서 생성된 일체의 자료는 용역완료 즉시 제주연구원에 제출하여야 함

Ⅲ		성과품 제출

❍ 사업완료보고서 3부

❍ 현장조사 및 수질검사 결과 D/B (Excel)

❍ 보고서 및 D/B 자료를 수록한 외부저장매체 (USB)

❍ 기타 본 사업과 관련하여 발주기관이 요구하는 자료 등

Ⅳ		유의사항

❍ 용역수행자는 과업성과의 하자로 인하여 제주연구원에 손실을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 지고 손해배상을 하여야 함

❍ 용역 수행 완료 후 최종보고회의 결과에 따라 수행결과가 불량한 경우 지급된 사업비 범위 내에서 사유별 환수금액을 합산하여 환수할 수 있으며 이때, 환수금액의 결정은 제주연구원의 평가위원회 또는 별도의 위원회를 구성하여 심의함

❍ 용역비의 집행잔액, 부적정 사용액 등은 정산 ․ 반납하여야 함

❍ 본 용역수행 중에 내용 및 일정의 변경이나 조정, 내용상 중요한 결정이나 판단을 내려야 할 필요가 있을 때에는 제주연구원과 사전 협의하여 방침을 정해야 함

❍ 본 과업지시서 해석상 그 의견이 상이할 경우 상호 협의하여 결정하고, 협의가 성립되지 않을 경우 제주연구원의 해석에 따름

❍ 제주연구원에서 과업완료 후 용역결과에 대한 자문 및 지원요청이 있을시, 이에 대해 성실히 응하여야 함

❍ 본 과업지시서에 명시되지 않은 내용은 통상관례에 따름

(별표 1-1)

양식장 운영‧현황 조사표
일반 사항	일련번호	001	준공연도	2010년	소유주	김민철	관리자	김지명
상호	제주연구원 환경도시연구부	연락처	010-0000-0000	연락처	010-0000-0000
사업장 주소	제주시 아연로 000	사업장 규모(㎡)
양식장 현황	양식어종	1	2	3	4	5
어종	넙치(치어)	넙치(성어)	해삼	전복	숭어
연간 생산량(㎥)	100	100	50	50	25
급이량(kg/1일)	30	100	50	20	80
급이횟수(회/1일)	2	2	2	2	2
수조면적(㎡)	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
수면높이(m)	0.4	0.6	0.3	0.3	0.8
회전율(회/1일)	18	15	16	16	15
배출수 수질오염 방지지설	3단계거름망 / 드럼필터 / 경사스크린 / 침전시설 / 기타( )
용수 이용 특성	월별 염지하수 이용비율(%)
1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
염지하수 개발‧이용 현황	해수 이용 현황
NO	관정번호	계량기 형태	펌프 형태	토출관 구경(mm)	펌프용량 (HP)	가동시간 (일기준)	취수시설 구경(mm)	펌프용량 (HP)	가동시간 (일기준)
1	Y199510011	전력계	육상	300	60	24시간	500	125	24시간
2	Y199510012	시간계	육상	300	60	0시간	500	125	0시간
3	Y199510013	유량계	육상	300	60	24시간	500	125	24시간
4	Y199510014	전력계	육상	300	60	24시간	500	125	24시간
5	Y199510014	시간계	육상	300	60	0시간	500	125	0시간
6	Y199510014	유량계	육상	300	60	24시간	500	125	0시간
7	Y199510014	전력계	육상	300	60	24시간
8	Y199510014	시간계	육상	300	60	0시간
9	Y199510014	유량계	육상	300	60	24시간
10	Y199510014	전력계	육상	300	60	24시간
11	Y199510014	시간계	육상	300	60	0시간
12	Y199510014	시간계	육상	300	60	24시간
13
14
15
염지하수	전기전도도(㎲/㎝)		인근 해수	전기전도도(㎲/㎝)
염소이온(㎎/L)		염소이온(㎎/L)
비고	- 염지하수 사용여부에 대한 사항 (ex, 미사용 목적 등) - 염지하수 공동사용에 대한 사항 (0000사업장과 공동 사용) - 기타사항

(별표 1-2)                                                                             (뒷면)

양식장 운영‧현황 조사 사진
일련번호	001	상호	제주연구원 환경도시연구부
위성지도 활용 사업장 위치도 표기			위치를 확인할 수 있는 전경
양식장 위치도			양식장 외부 전경
양식장 시설 내부구조를 확인할 수 있는 전경1			양식장 시설 내부구조를 확인할 수 있는 전경2
양식장 내부 전경1			양식장 내부 전경2
염지하수 이용시설 전경1 (염지하수 이용시설 개수 파악이 가능하도록 촬영)			해수 취수관 시설 전경1 (해수 연결관 개수 파악이 가능하도록 촬영)
염지하수 이용시설			해수 취수관 시설

(별표 2-1)

서부지역 염지하수 이용량 모니터링
NO	관정번호	유량계 형태	1차 조사일	2차 조사일	3차 조사일	4차 조사일
			사용량	사용량	사용량	사용량
1	Y199510000	시간계
			2018.06.12	2018.09.15	2018.11.01	2018.12.30
			123,456	123,467	123,500	123,550
2	Y199510000	시간계
			2018.06.12	2018.09.15	2018.11.01	2018.12.30
			123,456	123,467	123,500	123,550
3	Y199510000	시간계
			2018.06.12	2018.09.15	2018.11.01	2018.12.30
			123,456	123,467	123,500	123,550
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(별표 2-2)

서부지역 염지하수 이용량 조사 사진
일련번호	001	허가번호	Y199510000		상호	제주연구원 환경도시연구부
촬영날짜 표시				촬영날짜 표시
1차 조사				2차 조사
촬영날짜 표시				촬영날짜 표시
3차 조사				4차 조사

서부지역 염지하수 이용량 조사 사진
일련번호	001	허가번호	Y199510000		상호	제주연구원 환경도시연구부
촬영날짜 표시				촬영날짜 표시
1차 조사				2차 조사
촬영날짜 표시				촬영날짜 표시
3차 조사				4차 조사

(별표 3-1)

양식장 배출수 모니터링 조사서
조사기관	제주연구원			조사자		김민철					조사일		2018.00.00
상호	서부한림 넙치양식장
주소	제주특별자치도
수조면적 (㎡)	85,000						배출량 (㎥/day)		25,000
주입원수 (급수원수)	PH	EC (㎲/㎝)	수온 (℃)		BOD (㎎/L)			COD (㎎/L)		SS (㎛)		T-N (㎎/L)		T-P (㎎/L)
	7.5	20,000	16		1.0			1.0		0.0		0.1		0.1
시간	PH	EC (㎲/㎝)	수온 (℃)		BOD (㎎/L)			COD (㎎/L)		SS (㎛)		T-N (㎎/L)		T-P (㎎/L)
1	7.6	23,000	17		4.0			3.0		0.8		1.2		1.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(별표 3-2)                                                                             (뒷면)

양식장 배출수 모니터링 조사 사진
일련번호	001	상호	제주연구원 환경도시연구부
위성지도 활용 사업장 위치도 및 배출지점 표기			배출지점을 확인할 수 있는 전경
양식장 및 배출지점 위치도			배출수 지점 전경
배출지점 근경			수질오염 방지시설 (3단계 거름망 등 설치지점)
배출지점 근경			수질오염 방지시설
PH, EC, 수온 수질검사 사진			시료채취 사진
수질검사			시료채취