『지하수 수질개선 및 오염방지 방안 연구(3차년도)』

지하수 수질 조사용 시추 조사공 설치 계획

2018. 11

지하수 수질개선 및 오염방지 방안 연구(3차년도)

지하수 수질 조사용 시추 조사공 설치 계획

1. 배경 및 목적

▪ 제주연구원에서는 2016년 6월부터 2019년 5월까지 「지하수 수질개선 및 오염방지 방안 연구」를 수행하고 있음

▪ 지금까지 연구결과 시범 연구 지역(고산리) 하류지역 지하수에서 나타나는 질산성질소의 주요원인은 화학비료 살포의 의한 영향과 상류지역의 축산분뇨와 오폐수 등으로 인한 영향으로 조사되었음

▪ 따라서, 고산지역 지하수의 질산성질소 오염 기원을 명확하게 파악하기 위해서는 대수층별 수질조사를 통해 오염물질 유동경로에 따른 세부 조사가 필요함에 따라

▪ 시범 연구지역인 한경지역에 대수층 별 수질측정이 가능한 시추 조사공 2개소를 설치하여 장기적으로 지하수 수질을 모니터링 하고자 함

2. 사업개요

▪ 설치 위치

- 제주시 한경면 고산리 96 (1m 이내 간격 2개소 설치)

- 제주시 한경면 청수리 1319 (1개소)

- 점유면적 : 4㎡(2 x 2m)

▪ 기 간 : 착수일로부터 120일간

▪ 사업비 : 192,836천원

▪ 계획 심도 및 구경

구 분	표고(m)	자연수위 (EL.m)	굴착심도 (m)	굴착 구경
1호공	48	30~40 예상	60 내외	0~20m	Φ250㎜
				20~60m	Φ150㎜
2호공	48	30~40예상	100 내외	0~60m	Φ250㎜
				60~100m	Φ150㎜
3호공	96	60~70예상	150 내외	0~100m	Φ250㎜
				100~150m	Φ150㎜

3. 사업 예정 위치도

주 소		지목	소유구분	점유면적(㎡)
1호공	한경면 고산리 96	임야	도유지 (한경면)	4
2호공	한경면 고산리 96	임야	도유지 (한경면)
3호공	한경면 청수리 1319	도로	국공유지 (한경면)	2

고산리 96 (1호공 및 2호공)

청수리 1319 (3호공)

3. 관측정 설치 예 사진(한경면 청수리 3389)

1m

1m

4. 설치 계획도