「제주도 지하수 수위/양수능력조사 및 대체수자원 수질조사 용역」 과 업 지 시 서

2021. 01.

Ⅰ		용역개요

□ 용역명 : 제주도 지하수 수위/양수능력조사 및 대체수자원 수질조사 용역

□ 목  적

❍ 최근 용수수요량과 오염원 증가 등 급변하는 수자원 환경변화에 대응하고, 안정적인 지하수 이용기반 마련을 위해 제주연구원에서는‘제주형 통합 물관리 기본계획 수립’연구를 수행중이며,

❍ 이 연구의 일환으로 ‘지하수 수위/양수능력 조사 및 대체수자원 수질조사 용역’을 수행하고자 함

□ 용역개요

1. 용역기간 : 계약일로부터 18개월

2. 용 역 비 : 222,000,000원 (일금이억이천이백만원정)

3. 시행방법 : 제안서 평가 후 협상에 의한 계약

□ 용역내용

❍ 지하수위 일제조사

- 제주도내 4,616공의 지하수 관정 중 지하수위 측정이 가능한 지하수 관정 500공을 선정한다.

‧ 지하수위 조사대상 지하수 관정은 공공 농업용, 상수도용 지하수를 우선적으로 선정한다.

‧ 과거 일제조사(1998~1999년, 2002~2003년, 2010년) 대상 지하수 관정을 검토하고, 지역별, 고도별, 밀집 분포도를 고려하여 선정하여야 한다.

‧ 조사대상 지하수 관정은 최종적으로 제주특별자치도와 제주연구원의 의견을 종합하여 선정한다.

- 선정된 지하수 관정을 대상으로 풍수기(9~10월), 갈수기(2~3월) 지하수위를 측정한다.

‧ 지하수위는 자연수위를 기준으로 측정하여야 하며, 가동 중인 관정은 자연수위로 회복된 이후 수위를 측정한다.

- 일제조사 대상 지하수관정의 시설 위치를 ArcGIS shp 파일로 구축하고, 시설 구조 등을 확인할 수 있는 사진을 현장에서 촬영한다.

- 지하수위 일제조사 결과는 Excel 파일을 이용하여 D/B 자료로 정리한다.

❍ 공공 지하수 관정 양수능력 조사

- 제주도내 공공 농업용 및 상수도 지하수 관정의 양수능력을 조사한다.

‧ 양수능력은 지하수 관정 가동 후 최소 5분 이상경과 후 측정하며, 3회 이상 측정한 결과를 평균하여 기록한다.

‧ 다만, 가동 중인 지하수 관정인 경우, 바로 양수능력 시험을 시작할 수 있다.

‧ 양수능력 조사 시 시험 시작 전부터 종료 시까지 계량기 눈금을 확인할 수 있는 동영상 피일을 제출한다.(영상 길이는 5분 이상)

- 현재 지하수 개발‧이용 허가서 상 양수능력자료와 측정된 양수능력자료를 비교‧분석한다.

- 지하수 관정 양수능력 조사결과는 Excel 파일을 이용하여 D/B 자료로 정리한다.

❍ 대체수자원 수질특성 분석

- 수질검사 대상 대체수자원은 제주연구원이 선정한 지점으로 하되, 수질검사가 어려운 대체수자원의 경우 제주연구원과 협의하여 대상지점을 변경할 수 있다.

‧ 수질검사 대상 지점은 용천수, 상시 유출지표수, 빗물이용시설 유출수, 하수처리수 등 100지점이다.

- 대체수자원의 수질검사는 1지점 당 총 4회 실시한다.

‧ 용천수와 지표수는 무 강수시와 50㎜/d 이상 강수 발생 후 5일 이내 수질검사를 실시하며, 검사 시기를 다르게 하여 총 4회 수질검사 한다(무강수 시 2회, 강수 후 2회).

‧ 빗물이용시설 유출수는 강수발생 후 빗물저류시설에서 넘치는 빗물을 채수하여 수질검사 하여야 하며, 수질검사 주기는 1개월 이상 기간을 두고 총 4회 수질검사 한다.

‧ 하수처리수는 분기별 1회를 기준으로 총 4회 수질검사 한다.

- 수질검사는 먹는물 수질기준 중 심미적 영향 물질에 관한 기준 16개 항목과 주요 음양이온 9항목, 미생물 3항목에 대하여 실시한다.

‧ 심미적 영향 물질에 관한 항목은 경도, 과망간산칼륨 소비량, 냄새, 맛, 동, 색도, 세제, 수소이온농도(pH), 아연, 염소이온, 증발잔류물, 철, 망간, 황산이온, 알루미늄, 탁도 이다.

‧ 주요 음양이온 항목은 중탄산이온, 아질산성질소, 질산성질소, 황산이온, 암모니아성질소, 칼슘이온, 마그네슘이온, 나트륨이온, 칼륨이온이다.

‧ 미생물 항목은 일반세균, 총대장균군수, 분원성대장균군수이다.

- 용천수 및 지표수를 수질검사 할 때에는 유출량조사를 실시한다.

‧ 용출량 조사는 용기에 의한 측정 및 유속계를 이용하여 측정하여야 하며, 일단위 유량(㎥/d)으로 환산하여 기록한다.

- 수질검사 및 유량조사 결과는 Excel 파일을 이용하여 D/B 자료로 정리한다.

Ⅱ		용역 수행지침

□ 일반내용

❍ 용역수행업체는 본 용역의 목적, 취지, 성격 등을 충분히 이해하고 제주연구원이 의도하는 목적 및 방향에 맞게 운영해야 함

❍ 모든 용역은 제주연구원과 협의하여 수행하여야 하며, 용역수행과정에서 발견된 문제점 등에 대해서는 충분한 검토를 통해 최선의 대안을 찾아 제주연구원의 의견을 구해야 함

❍ 계약 시 명시되지 않은 사항이라도 본 용역 수행상 반드시 필요하거나 불가피한 사항에 대해서는 본 계약에 포함된 것으로 간주함

1. 수행기준

❍ 용역수행자는 계약 즉시 작업에 착수하여야 하며, 착수와 함께 사업수행계획서, 용역수행자 명단 및 이력서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 함

❍ 용역수행자는 매월 말일을 기준으로 다음달 10일까지 월별 추진실적 및 추진계획을 작성하여 서면으로 제출하며, 일정변경이 필요한 경우에는 사전 협의함

❍ 본 용역수행에 참여하는 인력 등은 관계분야에서 경험이 풍부한 사람으로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 수행될 수 있도록 하며 참여인력 변경 시 곧바로 제주연구원에 통지하고 승인을 받아야 함

❍ 용역 수행 시 세부 추진일정과 단계별 확인에 대해서는 사전에 발주처와 긴밀히 협의한 후 수행하여야 하며 진행 상황을 정기 보고해야함

❍ 용역수행자는 과업환경이 변화하면 제주연구원과 상호협의 후 보완지시가 있을 시, 과업 내용의 수정․보완에 응해야 함

❍ 본 용역수행 중 용역수행자의 과실로 제3자에게 피해를 주었을 경우 손실보상 및 책임은 용역수행자가 져야 함

❍ 본 용역 내용에 규정되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 사항은 제주연구원과 협의하여 수행하고, 기타 경미한 사항은 발주처 담당자의 지시에 따라야 함

❍ 제안요청서, 과업지시서에 명기되지 아니한 사항으로 발주처가 필요하다고 인정되는 사항 및 과업지시서에 명기된 사항이나 발주처의 정책변화에 의하여 불가피하게 과업내용을 변경하여야 할 때에는 상호 협의하여 결정함

❍ 본 용역에 대한 모든 서류, 자료 등은 과업에 관련되지 않는 목적으로 사용할 수 없음

❍ 계약업체가 제공하는 자료 중 타인의 지적재산권 등을 침해하여 분쟁이 발생한 경우 모든 책임은 계약업체가 지며, 그로 인한 제주연구원의 손해에 대하여는 제주연구원이 정하는 바에 따라 보상해야 함

2. 연구비 집행 경과보고 및 정산

❍ 용역수행자는 용역비를 적정하게 집행하여야 하며, 집행 관련 증빙서류를 보관 및 관리한 후 정산 시 이를 제출하여야 함

❍ 용역수행자는 연구완료 7일 이내 용역비 집행에 대하여 관련 증빙서류와 함께 결과보고를 하여야 하며, 감독관이 검토 후 정산에 필요한 추가 자료를 요구할 경우 이에 응해야 함

❍ 용역수행자가 제출한 용역비 집행관련 서류로 정산한 결과, 집행 및 정산기준을 위반한 부적정 집행금액과 집행잔액에 대하여 감독관이 반환을 요구할 경우 용역수행자는 이를 반환하여야 함

3. 저작권 및 기술제공

❍ 본 용역과 관련하여 과업수행자가 수행한 모든 최종성과물의 저작권은 제주연구원에 귀속되며, 제주연구원의 허가 없이 일부 또는 전부를 임의로 사용할 수 없음

❍ 용역수행자는 본 과업수행 과정에서 습득한 보유자료 및 기술 등을 제주연구원에 무상으로 제공하여야 함

4. 유지보수 및 보안

❍ 발주자는 용역수행 중 과업에 대한 검사 및 검토를 할 수 있으며, 용역수행자는 검사 및 검토에 적극 협조하고 지적된 미비점을 보완해야 함

❍ 본 용역의 최종결과에 대한 발주자의 승인 후라도 그 기능상의 미비, 착오 등 경미한 추가 작업은 결격사유가 발견되었을 때는 용역수행자의 책임으로 즉시 보완 또는 조치를 하여야 함. 중대한 오류가 발견되었을 경우 계약업체는 이를 일체 회수하여 수정․보완 후 납품하여야 함

❍ 본 용역수행과 관련된 자료 및 성과물은 발주자의 승인 없이 타인에게 제공‧대여할 수 없고, 용역수행자의 귀책사유로 인하여 자료가 외부로 누출되거나 보안사항 불이행 등으로 인한 문제시에는 용역수행자가 법적, 도의적 등 모든 책임을 짐

❍ 용역수행자는 보안각서 및 보안대책을 수립하여 착수계와 함께 제출하여야 함

❍ 용역진행 과정에서 생성된 일체의 자료는 용역완료 즉시 제주연구원에 제출하여야 함

□ 용역기간 변경

❍ 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행되어야 하며, 다음의 경우에는 발주처의 승인을 얻어 용역기간을 변경할 수 있음

천재지변으로 용역수행에 차질이 있을 때

발주처의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

발주처의 행정절차 이행 등의 불가피한 사유가 있을 때

당초 용역수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

기타 용역과 관련된 사회통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

Ⅲ		성과품 제출

❍ 사업완료보고서 10부

❍ 수질검사 성적서 원본

❍ 보고서 및 수질검사 성적서, D/B 자료를 수록한 외부저장매체 (USB)

❍ 기타 본 사업과 관련하여 발주기관이 요구하는 자료 등

Ⅳ		유의사항

❍ 용역수행자는 과업성과의 하자로 인하여 제주연구원에 손실을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 지고 손해배상을 하여야 함

❍ 용역 수행 완료 후 최종보고회의 결과에 따라 수행결과가 불량한 경우 지급된 사업비 범위 내에서 사유별 환수금액을 합산하여 환수할 수 있으며 이때, 환수금액의 결정은 제주연구원의 평가위원회 또는 별도의 위원회를 구성하여 심의함

❍ 용역비의 집행잔액, 부적정 사용액 등은 정산 ․ 반납하여야 함

❍ 본 용역수행 중에 내용 및 일정의 변경이나 조정, 내용상 중요한 결정이나 판단을 내려야 할 필요가 있을 때에는 제주연구원과 사전 협의하여 방침을 정해야 함

❍ 본 과업지시서 해석상 그 의견이 상이할 경우 상호 협의하여 결정하고, 협의가 성립되지 않을 경우 제주연구원의 해석에 따름

❍ 제주연구원에서 과업완료 후 용역결과에 대한 자문 및 지원요청이 있을시, 이에 대해 성실히 응하여야 함

❍ 본 과업지시서에 명시되지 않은 내용은 통상관례에 따름