『빗물이용시설 효과 분석 및 개선방안 연구』

제주도 빗물이용시설 이용실태조사 과업지시서

2021. 01

『빗물이용시설 효과 분석 및 개선방안 연구』

제주도 빗물이용시설 이용실태조사 과업지시서

1. 일반사항

○ 용역수행업체는 본 용역의 목적, 취지, 성격 등을 충분히 이해하고 제주연구원(제주지하수연구센터)가 의도하는 목적 및 방향에 맞게 운영한다.

○ 모든 용역은 제주연구원(제주지하수연구센터)와 협의하여 수행하여야 하며, 용역수행과정에서 발견된 문제점 등에 대해서는 충분한 검토를 통해 최선의 대안을 찾아 제주연구원(제주지하수연구센터)의 의견을 구해야 한다.

○ 계약 시 명시되지 않은 사항이라도 본 용역 수행상 반드시 필요하거나 불가피한 사항에 대해서는 본 계약에 포함된 것으로 간주한다.

1-1. 수행기준

○ 용역수행자는 계약 즉시 작업에 착수하여야 하며, 착수와 함께 사업수행계획서, 용역수행자 명단 및 이력서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

○ 용역수행자는 매월 말일을 기준으로 다음달 10일까지 분기별 추진실적 및 추진계획을 작성하여 서면으로 제출하며, 일정변경이 필요한 경우에는 사전 협의한다.

○ 본 용역수행에 참여하는 인력 등은 관계분야에서 경험이 풍부한 사람으로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 수행될 수 있도록 하며 참여인력 변경 시 곧바로 제주연구원(제주지하수연구센터)에 통지하고 승인을 받아야 한다.

○ 용역 수행 시 세부 추진일정과 단계별 확인에 대해서는 사전에 발주처와 긴밀히 협의한 후 수행하여야 하며 진행 상황을 정기 보고해야한다.

○ 용역수행자는 과업환경이 변화하면 제주연구원(제주지하수연구센터)와 상호협의 후 보완지시가 있을 시, 과업 내용의 수정․보완에 응해야 한다.

○ 본 용역수행 중 용역수행자의 과실로 제3자에게 피해를 주었을 경우 손실보상 및 책임은 용역수행자가 져야 한다.

○ 본 용역 내용에 규정되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 사항은 제주연구원(제주지하수연구센터)와 협의하여 수행하고, 기타 경미한 사항은 발주처 담당자의 지시에 따라야 한다.

○ 제안요청서, 과업지시서에 명기되지 아니한 사항으로 발주처가 필요하다고 인정되는 사항 및 과업지시서에 명기된 사항이나 발주처의 정책변화에 의하여 불가피하게 과업내용을 변경하여야 할 때에는 상호 협의하여 결정한다.

○ 본 용역에 대한 모든 서류, 자료 등은 과업에 관련되지 않는 목적으로 사용할 수 없다.

○ 계약업체가 제공하는 자료 중 타인의 지적재산권 등을 침해하여 분쟁이 발생한 경우 모든 책임은 계약업체가 지며, 그로 인한 제주연구원(제주지하수연구센터)의 손해에 대하여는 제주연구원(제주지하수연구센터)가 정하는 바에 따라 보상해야 한다.

1-2. 연구비 집행 경과보고 및 정산

○ 용역수행자는 용역비를 적정하게 집행하여야 하며, 집행 관련 증빙서류를 보관 및 관리한 후 정산 시 이를 제출한다.

○ 용역수행자는 연구완료 7일 이내 용역비 집행에 대하여 관련 증빙서류와 함께 결과보고를 하여야 하며, 감독관이 검토 후 정산에 필요한 추가 자료를 요구할 경우 이에 응한다.

○ 용역수행자가 제출한 용역비 집행관련 서류로 정산한 결과, 집행 및 정산기준을 위반한 부적정 집행금액과 집행잔액에 대하여 감독관이 반환을 요구할 경우 용역수행자는 이를 반환한다.

1-3. 저작권 및 기술제공

○ 본 용역과 관련하여 과업수행자가 수행한 모든 최종성과물의 저작권은 제주연구원(제주지하수연구센터)에 귀속되며, 제주연구원(제주지하수연구센터)의 허가 없이 일부 또는 전부를 임의로 사용할 수 없다.

○ 용역수행자는 본 과업수행 과정에서 습득한 보유자료 및 기술 등을 제주연구원(제주지하수연구센터)에 무상으로 제공하여야 한다.

1-4. 유지보수 및 보안

○ 제주지하수연구센터는 용역수행 중 과업에 대한 검사 및 검토를 할 수 있으며, 용역수행자는 검사 및 검토에 적극 협조하고 지적된 미비점을 보완한다.

○ 본 용역의 최종결과에 대해 제주지하수연구센터의 승인 후라도 그 기능상의 미비, 착오 등 경미한 추가 작업은 결격사유가 발견되었을 때는 용역수행자의 책임으로 즉시 보완 또는 조치를 하여야 함. 중대한 오류가 발견되었을 경우 계약업체는 이를 일체 회수하여 수정․보완 후 납품한다.

○ 본 용역수행과 관련된 자료 및 성과물은 발주자의 승인 없이 타인에게 제공‧대여할 수 없고, 용역수행자의 귀책사유로 인하여 자료가 외부로 누출되거나 보안사항 불이행 등으로 인한 문제시에는 용역수행자가 법적, 도의적 등 모든 책임을 진다.

○ 용역수행자는 보안각서 및 보안대책을 수립하여 착수계와 함께 제출한다.

○ 용역진행 과정에서 생성된 일체의 자료는 용역완료 즉시 제주연구원(제주지하수연구센터)에 제출한다.

2. 빗물이용시설 현황 조사

○ 2020년 기준, 빗물이용시설 설치보조 사업을 통해 비닐하우스에 설치된 빗물이용시설의 일반사항과 부대시설 등을 조사한다.[별표 1]

○ 시설현황에 관한 사항을 조사할 때 신고번호, 설치년도, 설치위치, 소유주는 빗물이용시설 설치 시 신청자료에 근거한 제주도 관리DB를 따른다.

- 단, 현장조사 시 변경사항이 있을 경우, 변경된 내용을 기록하고, 기타사항에 기록한다.

○ 안내문 부착 유/무 및 차집된 빗물이 가정용, 농업용 또는 그 외 어떤 용도로 사용하는지 기록한다.

○ 빗물이용시설의 사진을 촬영하되 2,000만 화소 이상의 해상도로 원경 및 부대시설의 내ㆍ외부 등을 촬영한다.[별표 2]

3. 빗물이용시설 부대시설 규모 및 제반 사항 조사

○ 부대시설이란 「제주특별자치도 지하수 관리 조례」제57조 2항에 따라 빗물이용시설 설치 시 갖추어야 하는 시설을 말하며 「제주특별자치도 지하수 관리 조례 시행규칙」별표에 따른 빗물 이용시설모식도는 [그림1]과 같다.

[그림 1] 빗물이용시설 모식도

○ 집수시설은 비닐하우스와 같이 빗물을 모을 수 있는 시설을 말하며, 시설하우스의 총면적과 신고 당시 집수면적, 실제 집수면적을 조사‧기록한다.

- 특히, 비닐하우스의 총 면적은 저류시설로 유입되는 집수면적과 상이 하므로 이점을 유념하여 빗물이용시설 소유주에게 확인 하여야 한다.

○ 여과시설은 집수된 빗물이 저류지로 유입되기 전 이물질을 제거할 수 있는 시설이며 시설의 재질과 시설 내 여재의 유/무, 집수시설 및 저류시설과의 연결 여부, 덮개, 청소주기를 조사한다.

○ 저류시설은 빗물을 일정 기간 저장할 수 있는 시설로서 저장용량과 덮개 유/무, 청소주기를 조사하며, 빗물이용시설의 저류지설 이외 별도의 저류시설이 연결되어 있을 경우, 기타사항에 기록한다.

○ 송수시설은 저류시설에 있는 빗물을 사용 장소로 운반할 수 있는 시설을 말하며 시설의 상태 및 송수지(사용장소)를 조사한다.

○ 유량측정장치는 빗물 사용량을 계측할 수 있는 계량기 등의 시설이며 장치의 상태(정상, 고장, 없음)를 조사한다.

○ 월류부는 저류시설에 빗물이 가득 차서 넘치는 경우 배출되는 시설이며, 상태와 방류지를 조사한다.

4. 농업용수 사용에 관한 기초조사

○ 빗물이용시설의 효율성을 파악하기 위해 농업용수 사용에 관한 기초조사를 수행한다.

○ 빗물이용시설 저류시설에 농업용 지하수를 병행 사용하는지를 조사하며, 병행 사용할 경우 지하수 소유를 구분하고, 지하수 관정 허가번호 등 지하수공의 식별정보를 기재한다.

○ 또한 농업용수 이용량 측정이 가능한 지 지하수 및 급수전 계량기 설치 유/무를 조사한다.

5. 재배작물 및 농업용수 이용량 조사

○ 빗물이용시설을 이용하는 농가의 재배작물을 조사하며, 하우스 또는 노지 등의 경작형태, 재배면적과 시기, 주요 급수 기간 및 빈도를 조사한다.

○ 빗물이용시설의 효율성 파악을 위해 빗물이용시설의 송수시설과 농업용 지하수에 모두 계량기가 설치된 시설을 대상으로 5개월간 이용량을 체크하여 월간 농업용수와 빗물사용량을 계산하고, 빗물 이용비율을 산정한다.[별표 3]

6. 조사 결과 D/B 구축

○ 빗물이용시설조사 결과는 Excel 파일을 이용하여 D/B 자료로 정리한다.

7. 성과품 제출

○ 본 사업 준공시에는 완료계와 함께 다음과 같은 성과품을 납품한다.

• 사업완료 보고서 5부

• 빗물이용시설 현장 조사표 원본 1식

• 보고서, 조사표, 사진대장, DB 파일을 수록한 외부저장매체(USB)

• 기타 본 사업과 관련하여 발주기관이 요구하는 자료 등

[별표 1] 빗물이용시설 현장 조사표

빗물이용시설 현장 조사표
조사일 : 2021년 월 일
조사자 :
▢ 빗물이용시설 시설현황에 관한 사항
신고번호		설치년도	년	안내문부착	유 / 무
설치위치	소재지	제주도 시 읍 / 면 동/ 리 번지
소 유 주		연 락 처
용 도	가정용( ) 농업용( ) 기타( )
▢ 빗물이용시설 부대시설 규모 및 제반 사항
집수시설	하우스 총 면적	평	신고 집수면적	평	실제 집수면적	평
여과시설	시설 내 여재	유 / 무	집수시설ㆍ저류시설 연결	됨 / 안됨	덮개	유 / 무
재질	콘크리트/스테인레스/기타( )	청소 주기
저류시설	저장 용량	㎥	덮개	유 / 무	청소 주기
송수시설	상태	정상 / 훼손 / 없음	송수지
유량측정장치	상태	정상 / 고장 / 없음
월류부	상태	정상 / 훼손 / 없음
방류지	하천 / 도로(트렌치) / 지하침투조 / 배수로 / 인공함양정 / 기타 ( )
▢ 농업용수 사용에 관한 사항
지하수 병행 사용	유 / 무	지하수 구분	개인 / 공공	관정 허가번호 등 참고사항
사설 농업용 지하수 계량기 설치	유 / 무	급수전 계량기 설치	유 / 무
▢ 재배작물 및 농업용수 이용
	재배작물	경작형태	면적	재배시기	급수빈도 및 기간
▢ 기타 사항

[별표 2] 빗물이용시설 사진대장

▢ 빗물이용시설 사진 대장
원경 (집수~배수까지 나오도록)	근경 (여과시설 및 저류시설 중심)
▢ 부대시설 사진 대장
여과시설	저류시설
송수시설	유량측정장치
월류부 (월류관, 월류되는 곳 등)	빗물이용시설과 연결된 농업용수 유량계

[별표 3] 농업용수 이용량 조사표

신고번호	구분	1차 이용량	2차 이용량	3차 이용량	4차 이용량	5차 이용량
0-0001	농업용수(㎥/월)
	빗물(㎥/월)
	합계(㎥/월)
	빗물이용 비율(%)
0-0002	농업용수(㎥/월)
	빗물(㎥/월)
	합계(㎥/월)
	빗물이용 비율(%)
0-0003	농업용수(㎥/월)
	빗물(㎥/월)
	합계(㎥/월)
	빗물이용 비율(%)